**河南理工大学标准地掷球场地设计竞争性谈判公告**

河南理工大学标准地掷球场地设计项目采取竞争性谈判方式采购，欢迎符合相应条件的单位报名参加。

**1、项目概况：**

1.1项目名称：河南理工大学标准地掷球场地设计

1.2采购编号：hpujj190227

1.3：建设场地位置及其现状：河南理工大学标准地掷球场地设计项目拟建于校园北部。拟建场地南侧为校园道路，北侧为工程训练中心，东侧为拓展场地，西侧为材料实验室和新开闭所。拟建场地内堆积有约2米厚土方，暂无地面构筑物和树木。

1.4设计内容：设计内容包括8条小金属地掷球球道设计、4条大金属地掷球球道设计、4条塑质地掷球球道设计、简易看台设计、场地围网设计、场地水电设计、以及场地辅助用房和辅助场地道路设计等。

1.5设计要求：

1）塑质地掷球场地：4条球道，每条球道长27.5米，宽4.5米。四周需用木板（防腐木）围起，每条球道的长为固定木板，宽为活动木板，木板高25厘米，厚5厘米，铺设塑胶地面（详见塑质地掷球场场地要求）。

2）大金属地掷球场地：4条球道，场地规格同塑质地掷球场地，场地平整坚硬压实，沥青地面铺设石英砂。（详见大金属地掷球场场地要求）

3）小金属地掷球场地：8条球道，每条球道长17米，宽4米，四周用高25厘米的木板（防腐木）围起。场地平整坚硬压实，铺设碎石子。（详见小金属地掷球场场地要求）

4）简易看台、场地围网：场地周围设计砖砌看台，加装塑质座椅，场地四周设计围网约4米高，大金属和塑质球场地两端及球场两侧设计防球飞出的围网，高约1米。

5）辅助用房、辅助场地和水电：根据场地需要，满足150人上课及未来承办500余人规模的比赛。设计器材室约80平方米；裁判员、运动员休息室约80平方米；男、女洗手间各设5个蹲位和3个洗手台；以及球场周边均为沥青地面的热身场地和过道。

6）场地水电设计：根据场地需要，在场地两端和中间设计运动场灯光照明设备（与老体育场相同）。设计场地内外排水。

7）其它设计：拟建场地堆积有大量土方，设计应对场地及周边的标高和地形进行实测实量，并根据周边已有建筑和道路等环境，设计合适的标高。并设计拟建场地南侧和西侧空余场地，使之与场地及周边已有建筑和设施相协调。

1.6设计周期与设计成果递交：

1）设计单位在接到中标通知书7日内应提交书面初步设计方案，包括平面布置图、效果图和投资估算。

2）设计单位在初步设计方案确认后15日内，完成设计任务书规定的所有设计内容和施工图纸。

3）设计单位应提交16套设计蓝图，其中8套装订成册，A4大小。

1.7质量要求：设计应按照设计任务书要求，根据国家现行规程规定及质量标准进行设计工作，并及时提供设计文件。

**2、采购预算：3.78万元**

**3、资格条件：**

3.1竞标人须具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.2竞标人须具有建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质，拟派项目负责人须具有国家一级注册建筑师资格，且自2016年1月1日以来承担过类似设计项目不少于1项；

3.3竞标人应信誉良好，没有不良诚信记录，没有处于被责令停业、竞标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；

3.4本次竞标不接受联合体竞标。

4. 竞争性谈判文件的发售

4.1 发售时间：2019年3月29日—4月3日（上午8：30至11：30，下午15:00至17:30）。

4.2 发售地点：河南理工大学基建处办公室

4.3招标文件售价：200元人民币/份（注明报名费转账），售后不退，凭回单凭证购买谈判文件。

账户：河南理工大学 16 3023 0104 0000 264 开户行 农行焦作分行理工大学分理处（报名费和谈判保证金应从公司基本账户转入上述账户）

5.谈判保证金：每个标段人民币2000元，回单凭证复印件于响应性文件一并递交（账户同上）。

6.递交响应性文件截止时间

竞标人应于2019年4月9日15：00前将响应性文件密封送交到河南理工大学基建处会议室，逾期送达将不予受理。

7.竞争性谈判时间、地点

2019年 4 月 9 日15：00，河南理工大学基建处会议室。参加谈判的竞标人代表须按时参加。

10. 发布公告的媒介与时间：河南理工大学校园网。

11.联系人：毕老师 李老师

联系电话：0391-3987267 3987265

12.监督部门： 河南理工大学纪检委

监督电话：0391-3987040

河南理工大学

2019年3 月 29日